**成都市温江区芙蓉幼儿园沙池游戏屋组合及多功能组合采购项目比选公告**

根据《政府采购法》的相关规定，我园拟通过比选方式确定成都市温江区芙蓉幼儿园沙池游戏屋组合及多功能组合采购项目中选人（承包人），诚邀符合条件的单位或个人，于工作时间来现场踏勘后，做出预算报价，现将相关事项公告如下，欢迎各潜在供应商积极参与。

1. 项目概况

谈判邀请人:成都市温江区芙蓉幼儿园

项目名称: 成都市温江区芙蓉幼儿园沙池游戏屋组合及多功能组合采购项目

施工周期：30个日历天（从签订中标合同之日算起）。

项目内容：详见成都市温江区芙蓉幼儿园沙池游戏屋组合及多功能组合采购项目清单

本项目预算控制价：100000元。

二、资质要求
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体投标。

三、采购程序及评审方法

1.成都市温江区芙蓉幼儿园组建比选小组，由比选小组负责本项目比选资格审查、符合性审查、推荐和确定成交供应商等相关事宜。

2.本项目比选小组对有效报名供应商在规定时间内递交的资格性证明文件进行审查，通过资格性审查的供应商不足3家的，本次谈判终止。

3.本项目采取一次性报价方式。完全满足本项目技术、服务要求条件的前提下提出报价（报价表随响应表一并装订），报价最低的供应商确定为成交供应商。

4.供应商报价不得超过采购预算金额，也不得低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，否则，将作为无效响应处理。

5.本项目所有实质性要求必须满足，否则将作为无效响应处理。

四、谈判申请人报名

谈判申请人报名时需提供以下资料(复印件须加盖单位印章)。

1.单位介绍信及授权书；
2.法定代表人或委托人第二代有效身份证；

3.企业营业执照；
五、比选程序

现场递交相关资料后，项目业主单位组织相关人员对参与比选单位资质进行审核，审核合格单位参与比选报价，报价在规定范围内一次性报价，价格最低者中标。若最底报价出现两家及以上企业，则最低报价相同企业再进行第二次报价，以第二次报价最低者中标。比选结束后，中标企业现场与项目业主签订合同。

1. 比选联系方式
谈判邀请人: 成都市温江区芙蓉幼儿园
联系人：

电话:
七、竞谈时间、地点
时间: 2021年 月 日 时 00 分

地点: 成都市温江区芙蓉幼儿园

成都市温江区芙蓉幼儿园

2021年11月25日

**附件一：采购清单及技术参数要求**

**成都市温江区芙蓉幼儿园沙池游戏屋组合及多功能组合采购项目清单**

**一、货物清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **细项名称** | **数量** | **单位** | **参数** |
| 1 | 游戏屋 | 1 | 套 | 材质：樟子松、海缆绳、油漆、五金配件、螺丝、辅材等。 1、采用立柱为11cm\*11cm防腐木深埋地面50cm并用c20混凝土浇筑固定，用7cm\*11cm的防腐木和立柱用卯榫结构进行连接并用钻尾螺丝进行固定作为地板主梁龙骨，在龙骨上安装铺设11cm\*11cm防腐木板作为地板，用5cm\*9cm的防腐木作为顶梁框架，在框架上铺设安装9cm\*9cm的防腐木板。2、防水层所有阴、阳角部位采用聚氨酯防水涂料涂膜处理，50cm宽的附加防水层(两侧各25CMn)。底板部位与侧墙采用聚乙烯丙纶400克防水卷材满粘。 3、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。 |
| 2 | 木制荡桥 | 1 | 套 | 材质：防腐木、海缆绳、油漆、五金配件、辅材等。 1、采用9cm\*9cm防腐木做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。固定件等辅材。面层采用28mm厚防腐木板及安装，固定件等辅材。 2、栏杆高度120cm，采用海缆绳直径1.5cm，中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。  |
| 3 | 滑滑梯组合 | 1 | 套 | 材质：樟子松实木、五金件、油漆、辅材等 1、滑道直径80cm,平台与滑梯的连接口进行加固处理，高温固化。 2、采用9cm\*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。 3、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。 |
| 4 | 楼梯组合 | 1 | 套 | 材质：樟子松、油漆、五金配件、辅材等。 1、主立柱采用11cm\*11cm、9cm\*9cm、6cm\*6cm防腐木。固定件等辅材、安装时地面须预埋不小于30cm混凝土浇注。 2、樟子松木板厚度9cm,边角打磨光滑无棱角，无尖角。所有木制表面整体打磨，经过5道防腐处理，防止长期在户外风吹日晒，引起木质疏松、腐烂，光滑无异味。专用水性原子灰补接缝、钉眼、打磨。 |
| 5 | 网状攀爬组合 | 1 | 套 | 材质：樟子松、海缆绳、油漆、五金配件、辅材等。 1、采用海缆绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。 2、挖坑50cm，余土外排，地面整平夯实，四周浇筑混凝土垫层。 3、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。 |
| 6 | 功能平台 | 1 | 套 | 材质：樟子松、钢芯缆绳、油漆、五金配件、辅材等。 1、功能平台主结构采用9cm\*9cm、6cm\*6cm防腐木，固定件等辅材。 2、该设备区安装时，木制成品部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑；金属主配件部分面层需涂喷钢构专用面漆；所有樟子松防腐木面层整体打磨光滑，涂喷防腐漆封闭面层处理。 |
| 7 | 悬吊功能组合 | 1 | 套 | 材质：防腐木、工程塑料、油漆、五金配件、辅材等。 1、采用立柱11\*11cm防腐木，采用9cm\*9cm防腐木做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。 2、塑料配件材质：工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂，表面处理：模铸面；要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，颜色与基材密不可分，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。  |
| 8 | 爬网拱笼 | 1 | 套 | 材质：樟子松实木、海缆绳、镀锌钢管、辅材等 1、采用9cm\*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。 2、采用海缆绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，承重量高，坚固耐用，不易变形变色。整体结构合理，安全性高。 3、采用镀锌钢管支撑，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊,整体异形定制加工成型后经进行热镀锌及抛砂处理,表面喷涂户外环保聚酯珠光粉末。高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀；喷涂设备采用小旋风和进口滤心,高效率,无污染。附件管（符合国家标准）, 焊接采用机器人焊接（经酸洗磷化后,机械抛光,再采用户外环保聚酯珠光粉末,使表面光滑,具有抗紫外线功能,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。  |
| 9 | 攀岩组合 | 1 | 套 | 材质：樟子松实木、工程塑料、五金件、油漆、辅材等 1、采用9cm\*9cm樟子松做固定支架，安装时，设备与地面之间要膨胀管固定。 2、攀岩石采用食品级工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，整体采用不锈钢螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童，整体玩具保证高标准的安全性、环保要求、功能性、使用周期等。 3、油漆工艺：使用优质环保聚酯油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。  |
| 10 | 脚铁 | 8 | 盒 | 材质：不锈钢 1、多道抛光打磨工序，表面光亮，质感哑光漆面，耐腐蚀性。 2、抗氧化，不易生锈，不易变形。 |
| 11 | 直钉 | 10 | 箱 | 材质：不锈钢 工艺：硬度高，不易生锈，不变形，耐磨防腐。 |
| 12 | 固定件 | 8 | 套 | 材质：不锈钢角码 工艺：一体成型，承重力强，无毛刺，不刮手。 |
| 13 | 防腐螺丝 | 8 | 箱 | 材质：304不锈钢 工艺：螺纹有坚固作用，螺钉截面光滑，螺纹整齐清晰，坚固耐用，耐磨防腐。 |
| 14 | 支撑架 | 11 | 盒 | 材质：不锈钢 1、90度直角设计，沉头螺丝设计，尾部圆边设计，韧度强劲，承受能力好。 2、实心不锈钢打磨，表面精细拉丝处理，耐磨防锈，圆弧打磨不伤手。 |
| 15 | 链接扣 | 16 | 箱 | 材质：304不锈钢 工艺：结实防锈防腐，表面光滑无毛刺，做工精细，结实耐用。 |
| 16 | 一道油漆 | 5 | 桶 | 环保漆，无色无味。 |
| 17 | 二道油漆 | 2 | 桶 | 环保漆，无色无味。 |
| 18 | 三道油漆 | 5 | 桶 | 环保漆，无色无味。 |
| 19 | 油漆 | 3 | 桶 | 环保漆，无色无味。 |

**二、技术要求**

1、根据采购人现有环境条件及资料，从幼儿户外教学的专业实用性、体现本幼儿园特点等方面，投标人提供定制产品与园区相符场景结合，且契合本园文化的彩色方案效果图”，供应商自行组织现场测量和定制设计，如果设计与园区场景不契合，将做无效投标处理。

**三、商务要求**

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货日期：签订合同后 30 日内。

3、验收方法和标准：按（川财采〔2015〕32号）文件执行。

4、支付方式：货物验收合格后支付合同总价的100%，中标供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

5、售后服务

5.1质保期为验收合格后壹年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 4小时内响应到场，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

5.2乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

**附件二： 响应文件格式**

**承诺书**

 （采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1、供应商、现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求（如报价、响应文件有效期、采购文件的构成、响应文件的组成、计量单位、报价货币、合同分包、合同转包等），如对采购文件有异议，已经在谈判截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人或参与供应商的行为。

1. 在谈判截止日前，按《四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》（川发改信用规〔2019〕405号）、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1614号）规定的记入诚信档案的失信行为的**有 次；**在谈判截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的**有 次**。
2. 响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
3. 在谈判截止日前，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov. cn)、四川政府采购网（<http://www.ccgp-sichuan.gov.cn>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

## 法定代表人授权书

 （采购人）：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （授权代理人姓名、职务、身份证号码）为我方 项目采购活动的合法代表，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜。授权代理人在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。授权代理人无转让委托权。

本授权书有效期自签署之日起至本项目采购文件第二章规定的谈判有效期结束为止。特此声明。

附：法定代表人和授权代理人有效的身份证复印件（身份证正反面复印并加盖公章）

供应商名称： （公章）

法定代表人： （签字或盖个人名章）

委托代理人： （签字

日　　期： 年 月 日

**供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 统一社会信用代码 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单价（元）** | **数量** | **总价（元）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**供应商类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 业主单位名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：供应商（仅限于供应商自己实施的）提供资料详见评审办法中相应要求。

供应商名称： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

# **技术参数要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件要求 | 响应文件响应 | 满足或偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

声明：1.供应商必须把采购文件**“采购清单及技术参数要求”**全部列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序逐条填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其谈判或成交资格。

供应商名称： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日